한국산업표준(KS F 2512) 개정 주요내용

주요내용

□ 한국산업표준(KS F 2512) 중 시료의 채취 방법을 현실에 맞게 개선하고자 함

- KS F 2512에서는 “점토 덩어리 양의 시험” 방법을 통해 골재 중 함유되어 있는 점토 덩어리의 양을 측정하도록 되어 있음

- 이에, 골재에 함유되어 있는 점토덩어리의 양을 보다 더 정확하게 판단하기 위해 시료의 채취 항목을 개선(0.08mm체 통과 절차 추가)하고자 함

주요내용

□ KS F 2512 (골재 중에 함유되어 있는 점토 덩어리 양의 시험방법)

개정 세부내용